**TEMA DE CODIFICACION**

BOTONERA NORMAL CON REGISTRO DE HORA, ACTIVA ELECTROVALVULA PERMANENTE LECTURA DE ENTRADA DE RF 4BITS

BOTONERA EMERGENCIA CON REGISTRO DE HORA SIN ENTRADA RF

BOTONERA DE CIERRE DESACTIVA LA ELECTROVALVULA, EL CONTEO Y ENVIO REGISTRO SERIAL.

ENTRADA DIGITAL INGREASO CON REGISTRO HORA DE INICIO POR BOTON

ANTI BAMBOLEO(1.5 seg)

FALLO POR PENALIZACION(secuencia de 1.5 para penalizar)

SALIDA DE BIT PARA ENCENDIDO DE RELAY DE ELECTROVALVULA ACTIVADO DE COMPUERTA POR BOTON NORMAL Y EMERGENCIA

SENSROR ENTRADA DIGITAL VERIFICA SALIDA(CUENTA SALIDA)

PUERTO DE 4 BITS DE LECTURA DE PASO DE PRODUCTO POR SECCION DE BANDA

PRESENTACION DE 2 CONTADORES ENTRADA/SALIDA EN LCD DE 8 DIGITOS

ENTRADA:XXXXXXXX

SALIDA: XXXXXXXX

ENVIO DE REGISTRO DE DATOS POR SERIAL POR BOTONERA DE CIERRE:

TRAMA: C1:IN:OUT:HORA